EX1.2MkⅡ                  [ Ultra compact Active Subwoofer]

1. 제 품 특 징

- 네오디뮴 마그네트를 채용한 컴팩트형 12" 액티브 서브우퍼 스피커

- 높은 출력 레벨에서도 높은 정보량으로 훌륭한 사운드 재생

- 연속출력 124dB / 피크출력 127dB

- 시그널 스루 출력 및 120Hz 하이 패스 출력이있는 스테레오 또는 모노 입력

- 총 500W의 전력과 완벽한 온보드 스피커 관리 시스템 내장

- 패시브 쿨링

- M20의 폴 마운트 인스톨 방식(Speaker Pole Optional)

- 내마모성 폴리머 코팅 처리된 고밀도 발틱 버치우드 합판

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 38Hz ~ 120Hz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: 12 x 1"

- 정격 연속출력	: 500W

- 최대 출력 감도	: 127dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 120Hz

- 커넥터	: XLR, PowerCon

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 리깅 포인트	: Hole Cup

- 전원 입력	: 100 to 120V@60Hz | 205 to 250V@50Hz

- 제품 사이즈 (HWD)	: 370 x 800 x 400mm

- 무게	: 32kg

- 악세서리	: Cover for EX1.2, Speaker pole - universal