CC-300	[ Environment Control Interface ]

1. 제 품 특 징

- MIDIS시스템의 모든 장치를 관리하는 경제적인 프로세서

- DVD,에어컨,조명,커튼,카메라 오디오/비디오 매트릭스등을 제어할 수 있는 Relay, I/O,

IR, RS232/422/485, Ethernet 등의 다양한 프로토콜을 지원

- 800MIPS 프로세서 연산속도로 신호처리

- 고성능의 안정적이고 확장이 용이한 Linux 시스템 채택

- 32비트 Freescale Power PC CPU

- 8 Serial (RS485/RS232) 멀티플렉스

- 8 Relay 출력터미널

- 8 IR 출력 터미널

- 8 I/O 출력터미널 (입력 5V/5mA, 출력 5V/50mA)

- 1 DMX512 입력 터미널

- 1 DMX512 출력 터미널

2. 제 품 규 격

- CPU (메인)	: 32 Bit Freescale MPC5125 800MIP

- CPU (보조)	: 8 Bit Freescale 68HC908AP32

- 운영체제	: LINUX 2.6.29

- 메모리	: 256MB RAM DDR2

- 플래시	: 1G NAND FLASH

- RELAY	: 8 CHs isolated low voltage relay(Default: Off)

- I/O	: 8 CHs programmable I/O

- IR-SERIAL	: 8 CHs Infrared Port

- LAN	: RJ45 10M/100M

- COM(A,B,C,D)	: 4–DB9 Programmable serial port(RS-232)

- COM(E,F,G,H)	: 4–7PINProgrammable serial port(RS-232/422/485)

- RST	: Reset button

- NET	: RS-485 private (UCNet)

- 전원 공급	: 24 VDC 1.0A

- 동작 온도	: 5℃ to 45℃

- 습도	: 10% to 90%

- 무게	: 3kg

- 사이즈 (WxHxD)	: 430 x 45 x 192 mm