MCU-1000                   [ MIDIS Main(Backup) Server ]

1. 제 품 기 능

본 장비는 MIDIS 시스템의 가장 핵심이 되는 메인(백업) 서버이며 핵심 소프트웨어인 S-Ware

에 의해 구동된다. 중앙에서 각각 Audio, video, control 시스템의 다양한 프로토콜을 처리

하여 단말장치로 전송하는 기능을 가지며 각 단말 장치의 상태 모니터링 및 에러 발생 시 바

로 백업 시스템으로 전환하여 효율적인 시스템 운용이 가능하다.

2. 제 품 규 격

- MIDIS 시스템의 가장 핵심이 되는 메인(백업) 서버장치

- 중앙에서 각각 Audio, Video, Control 시스템의 다양한 시그널과 프로토콜을 처리하여 단

말장치로 전송

- 각 단말장치의 상태 모니터링 및 에러 발생 시 바로 백업 시스템으로 전환하여 효율적인

시스템 운용 가능

- 최대 65,535 개의 node에 600 채널 이상의 HD급 영상 신호 처리 (1024 채널 고화질 멀티미

디어 신호 관리)

- 고성능의 Intel Xeon E5-2600V3 / V4 및 DDR3 1600 MHz ECC 메모리 적용

- 1TB 7200 RPM SATAIII 3.5 인치 하드 디스크 (최대 16TB 확장 가능)

- 8개의 PCI-E 3.0 슬롯과 InteI210 더블 킬로 메가 고속 이더넷 포트 지원

- Hot-swap 방식의 600W 리던던트 파워 서플라이

- 기가비트 네트워크 컨트롤 서비스 프로토콜

☞ MCU-1000 및 동등 이상품이어야 한다.