ESR215	[ 3-Way Loud Speaker ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 3-way 풀레인지 라우드 스피커로, 프론트 로딩 방식의 15" 미드베이스 드라이버와 3"(76mm) 보이스코일 및 페라이트 마그네트로 구성되었으며, 특허받은 3" 질산염 코팅된 티타늄 HF드라이버(NVPD)와 네오디뮴 마그네트 구조로 고출력과 낮은 디스토션의 퍼포먼스를 제공한다. ESR3000 앰프로 컨트롤 되도록 디자인된 스피커이어야한다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 35 Hz ~ 22kHz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 1.4" / MF : 1 x 8" / LF : 2 x 15"

- 앰프 권장 요구사항	: HF : 100W / MF : 200W / LF : 1000W (ESR3000앰프 권장)

- 감도	: HF : 110dB (1m/1w) / MF : 108dB (1m/1w) / LF : 102dB (1m/1w)

- 최대 출력 감도	: 135dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 400Hz, 2.5kHz

- 커버리지	: 110˚H x 40˚V

- 커넥터	: AP-6

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 리깅 포인트	: 12 x M10 suspension points, Horizontal and Vertical Brackets

- 제품 사이즈 (HWD)	: 1515 x 470 x 500mm

- 무게	: 71kg

- 악세서리	: Horizontal Bracket ESR215, Vertical Bracket ESR215,

Set of M10 x 50 closed end bolts for 6mm quick lock pin

☞ ESR215 및 동등 이상품이어야 한다.