POWER AMPLIFIER

1. 기    능

채널당 240W (4Ω) 고출력 4채널 디지털앰프로 라우드스피커, 모니터스피커 를 구동하기 충분하며, 음향시스템 보호회로는 과열, 과전류 등으로 부터 스피커 시스템을 보호 할 수 있다.

2. 기기 특성

- G2B식별번호	: 23269179

- 모델	: TA-250

- 종류	: 파워앰프

- 형태	: 랙형

- 채널형식	: 2ch

- 입력단자	: XLR

- 출력단자형식	: SPEAKON

- 정격출력	: 150W

- 주파수응답	: 20~20000Hz

- 신호대잡음비	: 60dB

- 입력감도	: 0dB / 0.775V

- 입력임피던스	: 20kΩ / 10kΩ

- 사용전압	: AC220V

- 출력방식	: D Class

- 무게	: 4kg

- 크기(폭)	: 483mm

- 크기(길이)	: 350mm

- 크기(높이)	: 44.5mm